**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-18-6/19 Nowy Sącz, dnia 21 marca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia, materacy p/odleżynowych, rolek do przesuwania pacjenta** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 2**

**Pytanie nr 1:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy przeciwodleżynowych o parametrach**

Materac przeciwodleżynowy rurowy

Max .obciążenia podkładu: 145 kg

Waga: 505-605 kg

Pompa

Zasilanie: 220V/50Hz 7W

Wydajność: 7-8 I/min

70-130 mmHg

Czas cyklu: 6 min

Podkład

Rozmiar: 200cm x 90cm x 11,5 cm – 18 komór

Wentylowany

Materiał: nylon/PCV

Zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie

Okrycie na materac

spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 2:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy przeciwodleżynowych o parametrach;**

**PARAMETRY:**

Wydajna pompa 8l/min.

Ciśnienie  40 - 110 mmHg

Czas cyklu 10-12 min

Łatwo dostępny, wymienny filtr

Szybkozłącze

Zapasowa komora w zestawie

Zawór CPR umożliwiający szybkie opróżnienie materaca w przypadkach nagłych

Funkcja transportowa - szybkozłącze z zabezpieczeniem przed wypływem powietrza

Alarm wizualny niskiego ciśnienia

Wskaźnik wizualny prawidłowego ciśnienia roboczego

Regulator ciśnienia ze skalą w kilogramach

Haki ułatwiające zawieszenie pompy na łóżku

Wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu

17 komór powietrznych, w tym 6 z mikrowentylacją

Max. obciążenie: 150kg

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.**