**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-21/19 Nowy Sącz dnia 23 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 16**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 79 pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, prowadników do zabiegów ERCP, dwukolorowych przez co identyfikujących pozycję i ruch, długość 480 cm, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035, końcówka prosta, 5 cm cieniodajna, hydrofilna końcówka.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuscza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 79 pozycja 4**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych, jałowych, sfinkterotomów obrotowych, na prowadnik 0,035, z trzema kanałami na całej długości, z cieniodajną końcówką i znacznikami na końcu cewnika . Końcówka zaokrąglona ułatwiająca kaniulację. Rękojeść umożliwiająca obrót końcówki w obie strony . Średnica cewnika 7Fr. Cięciwa tnąca monofilamentna o długości 25 mm. Rozpruwany kanał dla prowadnika umożliwiający szybką wymianę narzędzi.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuscza.

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zestaw nr 79 pozycja 5**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, koszy pełniących rolę litotryptora, cewnik 8 FR, dł. 200cm, na prowadnik 0, 035, rozmiar 2x4 i 3x6 cm, minimalny kanał roboczy 4.2mm

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuscza.

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Zestaw nr 79 pozycja 6**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów z końcówką DomeTip do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych i do sfinkterotomii. Zagięta cieniodajna końcówka zapewnia optymalne ułożenie do cięcia. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na pożądaną głębokość. Zaokrąglona końcówka DomeTip dla łatwiejszej kaniulacji. Przeładowany prowadnikiem 0,035” o długości 480 lub 260 cm.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuscza.

**Pytanie 5 dotyczy:**

**Zestaw nr 79 pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do endoskopowego usuwania złogów żółciowych, wielostopniowych, cieniodajnych, trzy osobne kanały. Możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Śr. Balonu 8.5-12-15mm, śr. cewnika 7-5 Fr, dł. cewnika 200cm. Minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuscza.

**Pytanie 6 dotyczy:**

**Zestaw nr 79 pozycja 1, 2 i 7**

Prosimy o wydzielenie z zadania 79 pozycji 1, 2 i 7 do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.