**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-15-6/20 Nowy Sącz, dnia 2 marca 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 1**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów leżący o poniższych parametrach:**

* Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo
* Długość: 2070 mm
* Szerokość: 800 mm
* Wymiary leża : 1850 x 595 mm
* Bezpieczne obciążenie robocze-170 kg
* Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm ( za pomocą obustronnej dźwigni nożnej)
* Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą
* Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o grubości 4 cm, kolor czarny, nieprzemakalna tkanina łatwa w utrzymaniu czystości
* Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych jednoosiowych
* Segment leża wypełniony płytą HPL przyzierną dla promieni RTG
* Chromowane poręcze -uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, na stałe przymocowane do konstrukcji wózka
* Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej
* Pod leżem tunel na kasetę RTG – na całej długości umieszczony pod segmentem leża
* Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, wózek wyposażony w metalowy kosz na rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości
* 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu parametru „pkt. 9 - Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne”.**