***Załącznik nr A***

**Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 2 Dostawa sprzętu i materiałów medycznych ( w tym: opis 1A – 1 szt, 1B – 1szt)**

Poz. 6 **WÓZKI ANESTEZJOLOGICZNE szt. 2**

Oferowany model: …………………………………………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………….… (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji: ……………………………………………………..….……….(wypełnia wykonawca)

Producent: …………………………………………………………………..…(pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis WÓZKÓW** | **Wartość wymagana** | **Parametr oferowany**  **(podać zakres lub opisać)** |
| **1A** | Wózek medyczny czteroszufladowy w całości wykonany ze stali lakierowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL | Tak |  |
|  | Podstawa wózka wyposażona w koła o średnicy min. 120mm w tym 2 z blokadą | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażenie wózka  -wysuwany blat roboczy, – 4 szt. szyna instrumentalna do zawieszenia wyposażenia – nadstawka na 5 uchylnych pojemników z tworzywa, – wieszak kroplówki z regulacją wysokości, – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową, – pojemnik na rękawiczki, – pojemnik na zużyte igły, – miska na odpadki, – koszyk na akcesoria, – pojemnik na narzędzia, – półka nadblatowa, | Tak, opisać |  |
|  | Szafka z 4 szufladami ( wysokość frontów 3 x156mm , 1x 234 mm +/-5% | Tak, opisać |  |
|  | Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego : 670x570x1000 mm +/-5% | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary szafki 600x500x805 mm +/-5% | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania | Tak, opisać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, opisać |  |
| **1B** | Wózek reanimacyjny wyposażony w szafkę z 3 szufladami. | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):  - szerokość 700 mm (+/- 20 mm)  - głębokość 560 mm (+/- 20 mm)  - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w szafkę z 3 szufladami:  - 3x szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - min. 8 kolorów do wyboru | Tak, opisać |  |
|  | Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm.  Blat z ABS z możliwością demontażu | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm)  Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, opisać |  |
|  | Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany –kolor do wyboru przez zamawiającego | Tak, opisać |  |
|  | Prowadnice szuflad z samodociągiem | Tak |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | Tak, opisać |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE:  - 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa  - 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiarów pojemnika Zamawiającego  - 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, wymiary pojemnika: 130x85x230 mm (+/- 5 mm)  - 1x stelaż worka na odpady z pokrywą uchylną | Tak, opisać |  |

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Podpis elektroniczny