**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-10-9/20 Nowy Sącz, dnia 13 luty 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 4**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 1**

**Dostawa łóżka porodowego – 1 szt.**

Pyt. 1

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu łóżka porodowego (1 szt.) dopuści łóżko porodowe o parametrach lepszych lub równoważnych opisanych poniżej:

Łóżko porodowe, z szerokim zakresem możliwych ustawień pozycji:

pozycja horyzontalna, pozycja do badania ginekologicznego oraz pozycja półsiedząca.

Rama łóżka pokryta antybakteryjną powłoką. Łóżko posiada możliwość szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniające wygodną pozycję dla pacjentki. Łóżko posiada elektryczną regulację wysokości leża, segmentu siedzenia, oparcia pleców oraz przechyły TB/aTB oraz autokontur. Łóżko posiada system sterowania z pilota z możliwością umieszczenia go na barierkach bocznych. Funkcje dostępne z pilota: regulacja wysokości, regulacja segmentu siedzenia, pozycja TB/ATB oraz pozycja horyzontalna - pozioma. regulacja segmentu pleców.

Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców.

Segment nożny z możliwością schowania pod siedzisko. Łóżko posiada blokadę centralną kół. Posiada uchwyt do pozycji kucznej oraz uchwyt wielopozycyjny.

Łóżko posiada tuleje na statyw kroplówki, parę ujednoliconych szyn na akcesoria, poręcze na worki drenażowe oraz worki na mocz, parę miękkich poliuretanowych podpórek ud, wyciąganą tackę ze stali nierdzewnej, półka na narzędzia wykonana z tworzywa ABS,materac dwusekcyjny z pamięcią kształtu. Łóżko posiada akumulator.

Pyt. 2

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu łóżka porodowego (1 szt.) dopuści łóżko porodowe o parametrach lepszych lub równoważnych opisanych poniżej:

Łóżko porodowe, umożliwia ustawienie pacjentki w pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu. Konstrukcja łóżka, oparta na mechanizmie pantografowym. Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej.

Sterowniki łóżka wbudowane w barierki boczne od strony zewnętrznej (dla personelu), umożliwiające sterowanie:

- wysokością,

- kątem nachylenia segmentu pleców,

- kątem nachylenia segmentem siedziska

- oświetlenia nocnego

Sterowniki łóżka wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej (dla pacjentki) do sterowania min.:

- kątem nachylenia segmentu pleców,

- kątem nachylenia segmentem siedziska

Przełącznik do blokowania działania przycisków dla pacjentki zlokalizowany w miejscu dla niej niedostępnym – w podstawie łóżka od strony głowy. Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia segmentu oparcia pleców – ograniczenie zsuwania się pacjentki w dół łóżka podczas porodu. Automatyczna korekta segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża. Barierki boczne tworzywowe z możliwością opuszczania za pomocą jednej ręki. Barierki boczne profilowane z uchwytem dla pacjentki. Łóżko wyposażone w szczyt od strony głowy pacjentki.

Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga z dźwignią umieszczoną pod segmentem pleców. Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców. Centralna blokada kół zlokalizowana w środkowej części łóżka. Łóżko porodowe wyposażone w materace wykonane ze specjalnego materiału odpornego na promieniowanie UV z wycięciem klinowym w segmencie siedzenia. Łóżko wyposażone w podpórki pod stopy zintegrowane z podkolannikami. Możliwość ich zamiennego stosowania bez montowania do łóżka dodatkowych elementów wyposażenia. Podpórki stopy o regulowanej elektrycznie wysokości, obracane we wszystkich płaszczyznach. Łóżko posiada dodatkowy akumulator.

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**