**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-41-10/20 Nowy Sącz dnia 29 września 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 5 pozycji 41 (pulsoksymetr) i utworzenie nowego zadania w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie 2 dotyczy :**

Ponieważ pomiar saturacji polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego z niską wartością wysycenia żylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów**, czy Zamawiający wymaga, żeby pulsoksymetr był w technologii saturacji, która eliminuje puls żylny,** dzięki czemu wykazuje minimum 97 % prawdziwych alarmów i eliminuje minimum 95 % fałszywych alarmów (potwierdzone niezależnymi badaniami klinicznymi)?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**